V154

• Adds Rotary Switch Function (EX2)

V152

• Changes ECO to BASE and T-TYPE to RS FUNC (Magnetek version)

V148

• Adds T-TYPE 06 setting (ECO and EX2)

V146

• Adds T-TYPE, CH SCAN and RS settings (ECO)

V144

• Adds T-TYPE setting (EX2) and password setting revision (EX1 compatible)

V142

• Adds 921MHz frequency range (EX2)

V138

• Adds MRX PB type setting (ECO)

V136

• Adds RF power enable and disable setting (ECO)

V134

• Changes 863.000 to 863.050 (EX2)

V132

• Adds RF power enable and disable setting (EX2)